Procedure for PP-3 bootloader + firmware update: 
 
1) Start your PP-3 in Update mode by pressing "POWER" button + lowest A + lowest C# keys.
2) Connect PP-3 USB port to Computer USB Host port.
3) On computer, run software "GEWA PP-3 Updater Bootloader V1.22". Click "OK" to close instruction message.
3) Press refresh button and Select Device "PP-3_Boot(RPC)"
4) Press "Start Program" and wait for success
5) Close success message by clicking  "OK"
6) Close "GEWA PP-3 Updater Bootloader V1.22" software
7) Longely press on PP-3 "POWER" button until piano switches to off

8) Restart your PP-3 in standard mode by pressing "POWER" button and wait for two minutes
9) Longely press on PP-3 "POWER" button until piano switches to off

10) Start your PP-3 in Update mode by pressing "POWER" button + lowest A + lowest C# keys.
11) On computer, run software "GEWA PP-3 Updater Firm V1.23". Click "OK" to close instruction message.
12) Press refresh button and Select Device "PP-3_Boot(RPC)"
13) Press "Start Program" and wait for success
14) Close success message by clicking  "OK" 
15) F4 led is blinking fast (120BPM)
16) Wait 15 sec until F4 is blinking slow (60BPM)
17) Longely press on PP-3 "POWER" button until piano switches to off

18) Your PP-3 have been updated (Bootloader + Firmware)
19) Restart your PP-3 in standard mode by pressing "POWER" button.

-----------------------------

Vorgehensweise für PP-3 Bootloader + Firmware Update: 
 
1) Starten Sie Ihr PP-3 im Update-Modus, indem Sie die "POWER"-Taste + die tiefste A- und die tiefste C#-Taste drücken.
2) Verbinden Sie den USB-Anschluss des PP-3 mit dem USB-Host-Anschluss des Computers.
3) Starten Sie auf dem Computer die Software "GEWA PP-3 Updater Bootloader V1.22". Klicken Sie auf "OK", um die Anleitung zu schließen.
3) Drücken Sie die Taste "Aktualisieren" und wählen Sie das Gerät "PP-3_Boot(RPC)".
4) Drücken Sie "Start Program" und warten Sie auf den Erfolg
5) Schließen Sie die Erfolgsmeldung durch Klicken auf "OK".
6) Schließen Sie die Software "GEWA PP-3 Updater Bootloader V1.22".
7) Drücken Sie den "POWER"-Knopf des PP-3 so lange, bis das Klavier ausgeschaltet ist.

8) Starten Sie Ihr PP-3 im Standardmodus neu, indem Sie die "POWER"-Taste drücken und lassen Sie das PP-3 ca. 2 Minuten eingeschaltet.
9) Drücken Sie die "POWER"-Taste des PP-3 so lange, bis sich das Klavier ausschaltet.

10) Starten Sie Ihr PP-3 im Update-Modus, indem Sie die "POWER"-Taste + die tiefsten A- + tiefsten C#-Tasten drücken.
11) Starten Sie auf dem Computer die Software "GEWA PP-3 Updater Firm V1.23". Klicken Sie auf "OK", um die Anleitung zu schließen.
12) Drücken Sie die Aktualisierungs-Taste und wählen Sie das Gerät "PP-3_Boot(RPC)".
13) Drücken Sie "Start Program" und warten Sie auf die Erfolgsmeldung
14) Schließen Sie die Erfolgsmeldung mit einem Klick auf "OK". 
15) Die F4-LED blinkt schnell (120BPM)
16) 15 Sekunden warten, bis F4 langsam blinkt (60BPM)
17) Drücken Sie lange auf die "POWER"-Taste des PP-3, bis sich das Klavier ausschaltet.

18) Ihr PP-3 wurde aktualisiert (Bootloader + Firmware)
19) Starten Sie Ihr PP-3 im Standardmodus neu, indem Sie die "POWER"-Taste drücken.